2014-06-13 08:33:06,216 [1] DEBUG SzClarify.SzClarifyHard .ctor(0)  - ===============初始化结束（test=False,version=203）=======================
2014-06-13 08:33:06,435 [1] DEBUG SzClarify.SzClarifyHard .ctor(0)  - =============com（sendcmdLog=True,cmdDetail=True）=======================
2014-06-13 10:12:51,164 [1] DEBUG SzClarify.SzClarifyHard .ctor(0)  - ===============初始化结束（test=False,version=203）=======================
2014-06-13 10:12:51,211 [1] DEBUG SzClarify.SzClarifyHard .ctor(0)  - =============com（sendcmdLog=True,cmdDetail=True）=======================
2014-06-13 10:12:54,317 [1] DEBUG SzClarify.SamplerPage gvSL_SelectionChanged(0)  - gvSL_SelectionChanged
2014-06-13 10:12:54,349 [1] DEBUG SzClarify.SamplerPage gvSL_SelectionChanged(0)  - gvSL_SelectionChanged
2014-06-13 10:12:54,363 [1] DEBUG SzClarify.SamplerPage gvSL_SelectionChanged(0)  - 当前进样行(injNo=1,injNum=1,time=2,amount(浓度)=1,volumn=1,use=True,sampleIdFmt=%u %i,fileFmt=%N %3n%T,icFile=
2014-06-13 10:12:54,366 [1] DEBUG SzClarify.SzClarifyHard InstruWin(0)  - 配置仪器[SzClarify.Pump10T_1309]泵1(10Tv2.10) open=True
2014-06-13 10:12:54,367 [1] DEBUG SzClarify.SzClarifyHard InstruWin(0)  - 配置仪器[SzClarify.Pump10T_1309]泵2(10Tv2.10) open=True
2014-06-13 10:12:54,367 [1] DEBUG SzClarify.SzClarifyHard InstruWin(0)  - 配置仪器[SzClarify.Sampler]进样器 open=True
2014-06-13 10:12:54,368 [1] DEBUG SzClarify.SzClarifyHard InstruWin(0)  - 配置仪器[SzClarify.Detector10T_1309]检测器(10Tv2.10) open=True
2014-06-13 10:12:54,368 [1] DEBUG SzClarify.SzClarifyHard InstruWin(0)  - 配置仪器[SzClarify.Channel]通道 open=True
2014-06-13 10:12:54,369 [1] DEBUG SzClarify.Channel SetFreq(0)  - 通道采集频率=20
2014-06-13 10:12:54,370 [1] DEBUG SzClarify.SzClarifyHard bgwRun(0)  - 外部触发线程开启
2014-06-13 10:13:08,622 [1] DEBUG SzClarify.SzClarifyHard bgwRun(0)  - 外部触发线程关闭
2014-06-13 10:15:32,639 [9] DEBUG SzClarify.SzClarifyHard .ctor(0)  - ===============初始化结束（test=False,version=203）=======================
2014-06-13 10:15:32,680 [9] DEBUG SzClarify.SzClarifyHard .ctor(0)  - =============com（sendcmdLog=True,cmdDetail=True）=======================
2014-06-13 10:15:35,723 [9] DEBUG SzClarify.SamplerPage gvSL_SelectionChanged(0)  - gvSL_SelectionChanged
2014-06-13 10:15:35,730 [9] DEBUG SzClarify.SamplerPage gvSL_SelectionChanged(0)  - gvSL_SelectionChanged
2014-06-13 10:15:35,749 [9] DEBUG SzClarify.SamplerPage gvSL_SelectionChanged(0)  - 当前进样行(injNo=1,injNum=1,time=2,amount(浓度)=1,volumn=1,use=True,sampleIdFmt=%u %i,fileFmt=%N %3n%T,icFile=
2014-06-13 10:15:35,755 [9] DEBUG SzClarify.SzClarifyHard InstruWin(0)  - 配置仪器[SzClarify.Pump10T_1309]泵1(10Tv2.10) open=True
2014-06-13 10:15:35,757 [9] DEBUG SzClarify.SzClarifyHard InstruWin(0)  - 配置仪器[SzClarify.Pump10T_1309]泵2(10Tv2.10) open=True
2014-06-13 10:15:35,758 [9] DEBUG SzClarify.SzClarifyHard InstruWin(0)  - 配置仪器[SzClarify.Sampler]进样器 open=True
2014-06-13 10:15:35,759 [9] DEBUG SzClarify.SzClarifyHard InstruWin(0)  - 配置仪器[SzClarify.Detector10T_1309]检测器(10Tv2.10) open=True
2014-06-13 10:15:35,760 [9] DEBUG SzClarify.SzClarifyHard InstruWin(0)  - 配置仪器[SzClarify.Channel]通道 open=True
2014-06-13 10:15:35,762 [9] DEBUG SzClarify.Channel SetFreq(0)  - 通道采集频率=20
2014-06-13 10:15:35,764 [9] DEBUG SzClarify.SzClarifyHard bgwRun(0)  - 外部触发线程开启
