~CN~
2.0.0.0. -1.1.2011
新增：
    多谱图模式。
    报告可添加电子签名。
    可设置登录密码。
    可设置对谱图修改的权限。
    日志可打印为PDF文件。
    升级驱动，根据电脑性能的提升升级USB驱动，与硬件更好的连接。
    在梯度表格处可直接通过鼠标右键删除行或插入行。
    删除峰时有保持不变和自动调整两个选择。
    反控版点击流程图上泵的按清洗键P时，提示“确认排空阀已打开”。
    在谱图处理中添加“工作区标签”。
    增加结果分组功能，可将一张谱图的峰进行分类。
    报告中的谱图大小可调。使谱图美观。
    单针进样时间可调。
    添加单针删除功能。
    单元格按回车焦点都跳至右侧。
    增加谱图处理打开方法时应用谱图处理文件批处理功能。
    LC-10T版通道处有平滑，汉明窗等选择，供不同进样需求使用。
    谱图处理导出谱图后壳黏贴至其他文档。
    若有多行进样行，一针结束会自动跳至下一行。
    各界面间添加切换图标。
    将谱图与采集单独分离，使打开谱图时不影响整个工作站运行。
    谱图可打开N2000(*.dat)的谱图。
    将一起配置文件名由*.inc改为*.ic。
    谱图处理—文件可导出.CDF，信号文本，谱图处理及图像。
修复:
    采集过程中经常断线问题。
    审计追踪刷新不及时问题。
    LC-10T控制无法触发问题。
    LC-10T仪器配置默认将比例阀去掉。
    单针行进样时的状态列是锁住的，此时的行不可编辑。
    谱图处理中谱图判峰计算漏洞。
    修改谱图处理噪音漂移计算漏洞。
    修改LC-10T单双泵间仪器配置调用错误。
    修改谱图处理“浏览”更新不及时的问题。
    修改点击校正“使用”处会报错。
    单针勾选打印，结束无效。
    若输入框内的值为空，按回车报错。如时间或针数等处。
    修正校正曲线处的校正计算。
    当谱图未加载校正曲线，系统适应性处刷新报错。

~EN~
2.0.0.0. -1.1.2011
New:
    Multiply chromatogram mode.
    English ...